贝壳蓝牙升级步骤

准备一台安卓手机，目前蓝牙升级只能使用安卓手机

1. 保存文件“BT966\_Source2\_20211126\_BL\_210\_APP\_190\_Update”到安卓手机
2. 复制蓝牙最新APP“FeasyBlue 3.3.8.apk”到安卓手机，并安装
3. 打开手机蓝牙，运行安装好的“FeasyBlue“程序
4. 点击Setting—OTA upgrade-选择“RoadTop\_XXXXXX”这个6位数字的蓝牙---找到步骤1保存的文件“BT966\_Source2\_20211126\_BL\_210\_APP\_190\_Update”---Start upgrade—PAIR—Update success—重启汽车

Bluetooth upgrade steps

Prepare an Android phone. Currently, only Android phones can be used for Bluetooth upgrade.

1. Save the file "BT966\_Source2\_20211126\_BL\_210\_APP\_190\_Update" to the Android phone

2. Copy the latest Bluetooth APP "FeasyBlue 3.3.8.apk" to the Android phone and install it

3. Turn on the Bluetooth of the mobile phone and run the installed "FeasyBlue" program

4. Click Setting—OTA upgrade—select the 6-digit Bluetooth of “RoadTop\_XXXXXX”—find the file “BT966\_Source2\_20211126\_BL\_210\_APP\_190\_Update” saved in step 1—Start upgrade—PAIR—Update success—restart the car

  

  

 